**Príloha č. 1: Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže, jeho technická špecifikácia a návrh na plnenie kritérií**

(Príloha č. 1 Výzvy na obchodnú verejnú súťaže je zároveň Prílohou č. 1 Rámcovej dohody)

**Obchodná verejná súťaž:** Nákup nových a protektorovaných pneumatík

**Obstarávateľ (vyhlasovateľ):** Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

**Údaje navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obchodné meno (názov) navrhovateľa: |  |
| 2. Adresa sídla navrhovateľa: |  |
| 3. IČO: |  |
| 4. Kontaktná osoba navrhovateľa pre účely tejto súťaže (meno a priezvisko): |  |
| 5. Číslo telefónu kontaktnej osoby: |  |
| 6. E-mailová adresa kontaktnej osoby: |  |

*(Údaje v bodoch 1.,2.,3. obstarávateľ požaduje doplniť v súlade s  informáciami uvedenými vo Výpise z obchodného resp. živnostenského registra !)*

**1. Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže a jeho technická špecifikácia**

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je dodanie pneumatík, ktoré bude vyhlasovateľ súťaže používať na vozidlách, zabezpečujúcich mestskú hromadnú dopravu v meste Žilina. Obstarávané sú pneumatiky v nasledovnej štruktúre:

1.1 Dodanie nových pneumatík s minimálnou výškou dezénu 21,5 mm

1.2 Dodanie nových pneumatík s minimálnou výškou dezénu 17,0 mm

1.3 Dodanie protektorovaných pneumatík na kostre kupujúceho (vyhlasovateľa súťaže)

1.4 Dodanie protektorovaných pneumatík na kostre predávajúceho (navrhovateľa)

Opis a technická špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

**1.1 Nové pneumatiky s minimálnou** **výškou dezénu 21,5 mm**

-Predpokladané odberové množstvo: 132 ks;

-Predpokladaný termín dodania: máj 2022;

**-**Prevedenie: bezdušové;

**-**Minimálna požadovaná výška dezénu: 21,5 mm;

-Požiadavka na krajinu pôvodu: vyrobené v Európskej únii;

-Požiadavka na bočnice pneumatík: zosilnené bočnice pre prevádzku v mestskej hromadnej doprave;

**-**Dezén pneumatík: vyhlasovateľ súťaže používa doteraz typ dezénu UAP - 01. Akceptovaný bude typ dezénu UAP – 01, prípadne je možné ponúknuť ekvivalentný typ dezénu.

-Označenie: pneumatiky musia mať na bočnici uvedené označenie M+S, pre celoročné použitie;

-Požiadavka na rok výroby: ponúknuté pneumatiky nemôžu mať rok výroby starší ako 2021;

-Požiadavka na hmotnostný index: minimálne 150/148;

-Požiadavka na priľnavosť k mokrej vozovke: minimálne B;

**1.2 Nové pneumatiky s minimálnou výškou dezénu 17,0 mm**

-Predpokladané odberové množstvo: 32 ks;

-Predpokladaný termín dodania: máj 2022;

**-**Prevedenie: bezdušové;

**-**Minimálna požadovaná výška dezénu: 17,0 mm;

-Požiadavka na krajinu pôvodu: vyrobené v Európskej únii;

-Požiadavka na bočnice pneumatík: zosilnené bočnice pre prevádzku v mestskej hromadnej doprave;

**-**Dezén pneumatík: vyhlasovateľ súťaže používa doteraz typ dezénu UAP - 01. Akceptovaný bude typ dezénu UAP – 01, prípadne je možné ponúknuť ekvivalentný typ dezénu.

-Označenie: pneumatiky musia mať na bočnici uvedené označenie M+S, pre celoročné použitie;

-Požiadavka na rok výroby: ponúknuté pneumatiky nemôžu mať rok výroby starší ako 2021;

-Požiadavka na hmotnostný index: minimálne 150/148;

-Požiadavka na priľnavosť k mokrej vozovke: minimálne B;

**1.3 Protektorované pneumatiky na kostre kupujúceho (vyhlasovateľa súťaže)**

-Predpokladané odberové množstvo: 132 ks;

-Predpokladaný termín dodania: júl 2022;

**-**Prevedenie: bezdušové;

**-**Minimálna požadovaná výška dezénu: 16,0 mm;

-Použitá technológia protektorovania: studený protektor;

-Kostry dodá vyhlasovateľ súťaže;

-Požiadavka na krajinu pôvodu: vyrobené v Európskej únii;

-Požiadavka na bočnice pneumatík: zosilnené bočnice pre prevádzku v mestskej hromadnej doprave;

**-**Dezén pneumatík: vyhlasovateľ súťaže používa doteraz typ dezénu BDR-C a typ dezénu M788. Akceptovaný bude typ dezénu BDR-C alebo typ dezénu M788, prípadne je možné ponúknuť ekvivalentný typ dezénu.

-Označenie: pneumatiky musia mať na bočnici uvedené označenie M+S, pre celoročné použitie. Zároveň sa vyžaduje, aby protektorované pneumatiky boli na boku označené číslom protektoru a značkou výrobcu behúňa.

-Požiadavka na hmotnostný index: minimálne 150/148;

-Požiadavka na priľnavosť k mokrej vozovke: minimálne B;

-Iné: (kontrola: každá pneumatika prejde hĺbkovou kontrolou stavu kostry, výsledkom je grafický výstup);

**1.4 Protektorované pneumatiky na kostre predávajúceho (navrhovateľa)**

-Predpokladané odberové množstvo: 30 ks;

-Predpokladaný termín dodania: podľa potreby vyhlasovateľa súťaže, v priebehu platnosti účinnej Rámcovej dohody;

**-**Prevedenie: bezdušové;

**-**Minimálna požadovaná výška dezénu: 16,0 mm;

-Použitá technológia protektorovania: studený protektor;

-Kostry dodá úspešný navrhovateľ;

-Požiadavka na krajinu pôvodu: vyrobené v Európskej únii;

-Požiadavka na bočnice pneumatík: zosilnené bočnice pre prevádzku v mestskej hromadnej doprave;

**-**Dezén pneumatík: vyhlasovateľ súťaže používa doteraz typ dezénu BDR-C a typ dezénu M788. Akceptovaný bude typ dezénu BDR-C alebo typ dezénu M788, prípadne je možné ponúknuť ekvivalentný typ dezénu.

-Označenie: pneumatiky musia mať na bočnici uvedené označenie M+S, pre celoročné použitie. Zároveň sa vyžaduje, aby protektorované pneumatiky boli na boku označené číslom protektoru a značkou výrobcu behúňa.

-Požiadavka na hmotnostný index: minimálne 150/148;

-Požiadavka na priľnavosť k mokrej vozovke: minimálne B;

-Iné: (kontrola: každá pneumatika prejde hĺbkovou kontrolou stavu kostry, výsledkom je grafický výstup);

Miestom dodania predmetu obchodnej verejnej súťaže je: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Obchodno-zmluvné podmienky dodania nových a protektorovaných pneumatík sú uvedené v Prílohe č. 2 Výzvy na obchodnú verejnú súťaž (návrh Rámcovej dohody).

**2. Návrh na plnenie kritérií**

**2.1** Návrh ceny za nové pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) s min. výškou dezénu **21,5 mm**, obstarávané v predpokladanom množstve 132 ks.

*Tabuľka č. 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **a)** | Obchodný názov / model (značka) ponúknutej novej pneumatiky: |   |
| **b)** | Jednotková cena (za 1 ks) novej pneumatiky v EUR bez DPH: |   |
| **c)** | Predpokladané odberové množstvo v ks: | 132 |
| **d)** | Cena v EUR bez DPH za 132 ks nových pneumatík (b x c): |   |
| **e)** | Výška dezénu ponúknutej novej pneumatiky v mm: |   |
| **f)** | Pokiaľ sa nejedná o dezén typu UAP-01, tu navrhovateľ uvedie informácie o dezéne ekvivalentného typu na ponúknutej novej pneumatike: |   |
| **g)** | Rok výroby ponúknutých nových pneumatík: |   |
| **h)** | Hmotnostný index ponúknutých nových pneumatík: |   |
| **i)** | Priľnavosť k mokrej vozovke (navrhovateľ uvedie označenie písmenom): |   |
| **j)** | Navrhovateľ vyhlasuje, že ponúknuté nové pneumatiky spĺňajú v celom rozsahu technickú špecifikáciu uvedenú v bode 1.1 tejto Prílohy č. 1. |

**2.2** Návrh ceny za nové pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) s min. výškou dezénu **17,0 mm**, obstarávané v predpokladanom množstve 32 ks.

*Tabuľka č. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **a)** | Obchodný názov / model (značka) ponúknutej novej pneumatiky: |   |
| **b)** | Jednotková cena (za 1 ks) novej pneumatiky v EUR bez DPH: |   |
| **c)** | Predpokladané odberové množstvo v ks: | 32 |
| **d)** | Cena v EUR bez DPH za 32 ks nových pneumatík (b x c): |   |
| **e)** | Výška dezénu ponúknutej novej pneumatiky v mm: |   |
| **f)** | Pokiaľ sa nejedná o dezén typu UAP-01, tu navrhovateľ uvedie informácie o dezéne ekvivalentného typu na ponúknutej novej pneumatike: |   |
| **g)** | Rok výroby ponúknutých nových pneumatík: |   |
| **h)** | Hmotnostný index ponúknutých nových pneumatík: |   |
| **i)** | Priľnavosť k mokrej vozovke (navrhovateľ uvedie označenie písmenom): |   |
| **j)** | Navrhovateľ vyhlasuje, že ponúknuté nové pneumatiky spĺňajú v celom rozsahu technickú špecifikáciu uvedenú v bode 1.2 tejto Prílohy č. 1. |

**2.3** Návrh ceny za protektorované pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) **na kostre kupujúceho** (vyhlasovateľa súťaže), obstarávané v predpokladanom množstve 132 ks.

*Tabuľka č. 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **a)** | Jednotková cena (za 1 ks) protektorovanej pneumatiky v EUR bez DPH: |   |
| **b)** | Predpokladané odberové množstvo v ks: | 132 |
| **c)** | Cena v EUR bez DPH za 132 ks protektorovaných pneumatík (a x b): |   |
| **d)** | Výška dezénu protektorovanej pneumatiky v mm: |   |
| **e)** | Navrhovateľ uvedie, či protektorovaná pneumatika má/bude mať typ dezénu BDR-C, resp. typ dezénu M788 alebo uvedie informácie o dezéne ekvivalentného typu na protektorovanej pneumatike: |   |
| **f)** | Hmotnostný index protektorovaných pneumatík: |   |
| **g)** | Priľnavosť k mokrej vozovke (navrhovateľ uvedie označenie písmenom): |   |
| **h)** | Navrhovateľ vyhlasuje, že protektorované pneumatiky spĺňajú v celom rozsahu technickú špecifikáciu uvedenú v bode 1.3 tejto Prílohy č. 1. |

**2.4** Návrh ceny za protektorované pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) **na kostre predávajúceho** (navrhovateľa), v predpokladanom množstve 30 ks.

*Tabuľka č. 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **a)** | Jednotková cena (za 1 ks) protektorovanej pneumatiky v EUR bez DPH: |   |
| **b)** | Predpokladané odberové množstvo v ks: | 30 |
| **c)** | Cena v EUR bez DPH za 30 ks protektorovaných pneumatík (a x b): |   |
| **d)** | Výška dezénu protektorovanej pneumatiky v mm: |   |
| **e)** | Navrhovateľ uvedie, či protektorovaná pneumatika má/bude mať typ dezénu BDR-C, resp. typ dezénu M788 alebo uvedie informácie o dezéne ekvivalentného typu na protektorovanej pneumatike: |   |
| **f)** | Hmotnostný index protektorovaných pneumatík: |   |
| **g)** | Priľnavosť k mokrej vozovke (navrhovateľ uvedie označenie písmenom): |   |
| **h)** | Navrhovateľ vyhlasuje, že protektorované pneumatiky spĺňajú v celom rozsahu technickú špecifikáciu uvedenú v bode 1.4 tejto Prílohy č. 1. |

**2.5** Súhrnná tabuľka – Hodnotiace kritérium

*Tabuľka č. 5*

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **2.** |
| Položka | EUR bez DPH |
| **1.** Cena za nové pneumatiky (rozmer 275/70 R 22,5) s min. výškou dezénu **21,5 mm** obstarávané v predpokladanom množstve 132 ks /podľa bodu 2.1, Tabuľka č. 1, písmeno d) tejto Prílohy č. 1/: |   |
| **2.** Cena za nové pneumatiky (rozmer 275/70 R 22,5) s min. výškou dezénu **17,0 mm** obstarávané v predpokladanom množstve 32 ks /podľa bodu 2.2, Tabuľka č. 2, písmeno d) tejto Prílohy č. 1/: |   |
| **3.** Cena za protektorované pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) **na kostre kupujúceho** (vyhlasovateľa súťaže), obstarávané v predpokladanom množstve 132 ks /podľa bodu 2.3, Tabuľka č. 3, písmeno c) tejto Prílohy č. 1/: |   |
| **4.** Cena za protektorované pneumatiky (rozmer 275/70 R22,5) **na kostre predávajúceho** (navrhovateľa) v predpokladanom množstve 30 ks /podľa bodu 2.4, Tabuľka č. 4, písmeno c) tejto Prílohy č. 1/:  |   |
| **5.** Hodnotiace kritérium: **Celková cena v EUR bez DPH za predmet obchodnej verejnej súťaže** (t.j. súčet cien riadkov č. 1 až 4 v stĺpci č. 2 Tabuľky č. 5 v bode 2.5 tejto Prílohy č. 1): |  |

Poznámka: návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže sa vyhodnocujú na základe navrhnutej najnižšej ceny za hodnotiace kritérium uvedené v Tabuľke č. 5 tejto Prílohy č. 1.

**Navrhovateľ vyhlasuje, že na účely plnenia Rámcovej dohody sú jednotkové ceny nových pneumatík a protektorovaných pneumatík (uvedené v Tabuľkách č. 1 – 4 tejto Prílohy č. 1) platné a záväzné.**

**Ceny navrhnuté v Prílohe č. 1 zohľadňujú všetky náklady navrhovateľa, t.j. predávajúceho (vrátane dopravných nákladov, nákladov spojených s vykládkou dodaného tovaru a pod.).**

Upozornenie: V zmysle pokynov uvedených vo Výzve na obchodnú verejnú súťaž, každý navrhovateľ je povinný ako súčasť svojho návrhu predložiť aj obrázkovú dokumentáciu, resp. fotodokumentáciu typu dezénu ku všetkým ponúkaným novým pneumatikám a protektorovaným pneumatikám a tiež technický (materiálový) list ponúkaných tovarov.

Ak navrhovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike, v takom prípade na túto skutočnosť upozorní tu: ........................................................................

**Navrhovateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s opisom a technickou špecifikáciou predmetu obchodnej verejnej súťaže, ako aj s podmienkami a požiadavkami vyhlasovateľa tejto súťaže, ktoré sa týkajú realizácie/dodania predmetu súťaže. Všetkým informáciám, požiadavkám a podmienkam, ktoré sú uvedené v tejto Prílohe navrhovateľ porozumel, akceptuje ich a zaväzuje sa podľa nich predmet obchodnej verejnej súťaže dodať.**

**Miesto:**

**Dátum:**

**Meno a priezvisko osoby, ktorá potvrdzuje podpisom tento dokument za navrhovateľa:**

**Vlastnoručný podpis osoby za navrhovateľa:**